|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Měnírna č. 4 – Předlice** | | **22 kV AC / 660 V DC, 2 x 800 kVA** | | **diodová - ČKD** | |
| **segment údržby** | **popis prací** | | **počet kusů** | **četnost prací**  **(doporučená)** | **Jednotková cena bez DPH** |
| **dálkové ovládání – část měnírna a spojení s EDT** | kontrola přenosu a provedení povelů, kontrola přenosu signálů, zkouška a nastavení analogových měření dálkového ovládání měnírny | | 1 | 1X ROK |  |
| Kontrola měření symetrie trakční sítě a signalizace zhoršeného izolačního stavu | |
| Kontrola souladu schéma měnírny na monitoru EDT s technologií, kontrola signalizace ovládání měnírny místně - dálkově | |
| Následná kontrola zápisu provedených zkoušek DO v záznamu událostí měnírny | |
| Kontrola funkcí nouzového vynutí měnírny dálkově | |
| Kontrola dálkové deblokace působení zemní ochrany | |
| **rozvaděč VN** – ČKD | kontrola a nastavení ochran VN – REF 611 | | 3 | 1X ROK |  |
| **Zemní ochrana a NV měnírny** | kontrola a nastavení zemní ochrany, kontrola vypínání zemní ochranou, nouzové vypínání a deblokace | | 1 | 1X ROK |  |
| **Napaječový rozvaděč**  – ČKD | Kontrola funkcí napaječe | | 7 | 1X ROK |  |
| kontrola a nastavení ochran rychlovypínače A15 | | 14 |  |
| kontrola a nastavení spouště rychlovypínače | | 7 |  |

Pozn: Žádáme o vyplnění sloupce zeleně označeného.