**Technická specifikace „traktor zimní údržba“**

# Obecně

## Tato technická specifikace stanoví konkrétní požadavky kupujícího (vyhlašovatele) na technickou úroveň traktoru (dále vozidla), která jsou předmětem plnění zakázky.

## Požadavky dané touto specifikací jsou povinné a musí být splněny přesně dle požadavků stanove­ných kupujícím, ledaže je výslovně uvedeno, že určitý požadavek je stanoven jako minimální nebo maximální. Požadavky dané touto specifikací mohou být vždy splněny ve vyšší kvalitě.

## Vozidlo musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy a technickými normami účinnými v době dodání.

**Cena, stáří, záruka, termín dodání**

* Max cena: 1.400.000,- Kč bez DPH
* Stáří max.: od roku 2022 a mladší
* Max. počet MH: 200
* Záruka zánovní traktor: min. 12 měsíců nebo 1.000 MH
* Záruka nový traktor: min. 24 měsíců
* Garantovaná životnost: 10 let
* Termín dodání: 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy

**Rozměry hmotnost**

* Max. výška 295 m
* Max. hmotnost traktoru 4600 kg

**Parametry motoru**

* Výkon: rozmezí 90-110 HP
* Palivo: nafta.
* Emisní norma: min. STAGE 3B
* Objem palivové nádrže: min. 170 l.

**Převodovka a pojezd**

* Typ převodovky: min. 24 / 24 vpřed / vzad
* Počet rychlostí: min. 24 vpřed / 24 vzad.
* Max. rychlost: min. 40 km/h.
* Pohon: hnaná přední náprava bržděná
* Elektro hydraulická uzávěrka diferenciálu přední nápravy
* Uzávěrka diferenciálu: elektrohydraulická (přední i zadní)
* Hydraulické čerpadlo min. výkon 60 l/min
* Vývody na jedno a dvou okruhové vzduchové brzdy

**Zvláštní výbava**

* Klimatizovaná kabina
* Vzduchem odpružené sedadlo řidiče
* Sedadlo spolujezdce
* Volant sklopný - nastavitelný
* Střešní okno
* Zadní ono vyhřívané + stěrač
* Vyhřívané zpětná zrcátka
* Zadní vývodový hřídel.540/1000 otáček / min., závislé a nezávislé otáčky
* Automatický zadní závěs – výškově stavitelný
* Závaží zadních kol min. 250 kg
* Změna směru jízdy bez použití spojkového pedálu

**Zvláštní výstražné a světelná zařízení**

* Pracovní světla přední a zadní + maják

**Doplňková výbava**

* Šípová radlice nesená na tříbodovém závěsu traktoru, přední připojení
* Přední tříbodový závěs