**STANDARDY DPMÚL a.s. pro účely zakázky „Rekonstrukce budovy údržby BUS - vybudování nového sociálního zázemí“**

Výmalba HET Klasik

Rozvody UTP Cat6

Elektroinstalace Legrand řada Mosaic

Pohybový senzor (WC, předsíňky, chodby, kuchyňky)

Parapetní žlab (WC, předsíňky, chodby, kuchyňky)

Topení Hlavice Danfoss AERO

Ventil Danfoss RA-N

Otopná tělesa desková, bílá (Radik, Purmo)

Svítidla Modus, 4000K

Stropní podhledy kazetové 600x600 ECOMIN ORBIT, SDK

Keramické obklady Rako Betoniko šedá/béžová (30/60) broušená hrana, výška obkladu min. 210 cm, lišty nerezové (dlažba šedá 60x60 DAK63791, obklad šedá 60x30 DAKSE791, obklad béžová 60x30 DAKSE793, lišty kartáčovaná nerez)

Spárovací hmota: MAPEI 111 Silver Gray

PVC Fatra Grit 2470-2

RAL dveří šedá barva dle výběru objednatele (Dornite)

Kování Rozetové, nikl (Cobra Vision R-III, apod.)

RAL zárubně 7042

Vodovodní baterie Sagittarius řada Forum

Sifon Alca A400 + nerezová vpusť (ne CLICK/CLACK)

Umyvadla Geberit, Kolo

WC JIKA Deep by Jika, předstěnová montáž Geberit

Pisoáry JIKA Golem s nástěnným tlačítkem

Sprchové vaničky z litého mramoru nebo zapuštěné, skleněná zástěna