**Technická specifikace parametrů dílenských vozidel**

# Obecně

## Tato technická specifikace stanoví konkrétní požadavky kupujícího (vyhlašovatele) na technickou úroveň dílenských vozidel (dále také vozidel), která jsou předmětem plnění zakázky.

## Požadavky dané touto specifikací jsou povinné a musí být splněny přesně dle požadavků stanove­ných kupujícím, ledaže je výslovně uvedeno, že určitý požadavek je stanoven jako minimální nebo maximální. Požadavky dané touto specifikací mohou být vždy splněny ve vyšší kvalitě.

## Veškerá dodávaná vozidla musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy a technickými normami účinnými v době dodání.

# Základní technické parametry a požadavky na karoserii a podvozek

## Dodávkový automobil – kategorie N1.

## Nový (nově vyrobená, bez předchozího majitele), rok výroby 2024 a novější.

## Barva bílá, tovární provedení, není akceptováno dodatečné lakování, červený reflexní polep dle grafického manuálu – Příloha F, konečný návrh podléhá schválení kupujícího).

## Provedení – skříňový automobil.

## Dělící příčka mezi kabinou řidiče a nákladovým prostorem bez okna.

## Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 3.500 kg.

## Nárazník vpředu i vzadu nelakovaný.

## Minimální rozvor náprav 4.300 mm.

## Maximální celková délka vozu 7.000 mm.

## Délka ložné plochy minimálně 4.300 mm.

## Výška ložné plochy minimálně 2.180 mm.

## Šířka ložné plochy minimálně 1.800 mm

## Výška vozu maximálně 2.800 mm bez světelné rampy

## Počet sedadel vpředu 3 (řidič + 2 osoby).

## Posuvné dveře na pravé straně vozu.

## Dvoukřídlé dveře vzadu plné, bez oken.

## Stupátko pod zadním nárazníkem, minimálně na ½ šíře vozidla.

## Zesílené závěsy zadních dveří ložného prostoru.

## Zesílené závěsy dveří na straně řidiče.

## Full LED světlomety (potkávací, obrysová, dálková, denní svícení) s automatickým přepínáním denní/potkávací.

## Přední mlhová světla.

## Ocelové disky kol.

## Tažné zařízení pevné, pro přípojné vozidlo do 750 kg, včetně elektrické zásuvky, včetně zápisu údaje do registru silničních vozidel.

## Pevná LED rampa min. 850 mm délka, oranžová, umístěná na střeše, včetně zápisu údaje do registru silničních vozidel.

## LED světelná alej umístěná nad zadními dveřmi, po celé šířce vozidla, včetně zápisu údaje do registru silničních vozidel.

## LED záblesková výstražná světla, umístěná v mřížce chladiče, včetně zápisu údaje do registru silničních vozidel.

## LED osvětlení interiéru.

## Elektricky ovládaná okénka řidiče a spolujezdce.

## Bez dřevěné podlahy nákladového prostoru.

## Příprava elektroinstalace pro napájení vestavby v nákladovém prostoru.

## Lapače nečistot u přední a zadní nápravy.

## Vyhřívané přední okno.

## Nastavitelný volant.

## Povinná výbava.

## Odkládací přihrádka umístěná nad čelním oknem pod stropem.

## Zakládací klín

## Základní nářadí se zvedákem.

## Madla pro nastupování u zadních dveří nákladového prostoru a u pravých bočních dveří nákladového prostoru.

# Pohon

## Poháněná přední náprava.

## Druh pohonu: spalovací motor.

## Typ paliva: motorová nafta.

## Výkon motoru minimálně 100 kW.

## Akumulátor se startovacím proudem 500 A a s kapacitou minimálně 90 Ah.

## Objem palivové nádrže minimálně 70 litrů.

## Automatická převodovka, minimálně 8.stupňová.

## Zesílená přední a zadní náprava, včetně odpružení a stabilizátorů a tlumičů.

## Povolené zatížení přední nápravy minimálně 2.000 kg

## Systémy ESP + ABS.

# Další výbava

## Rádio pro příjem DAB+, Bluetooth, USB-C, Apple CarPlay, Android Auto, zrcadlení telefonu.

## Palubní počítač v českém jazyce.

## Indikace blížící se servisní prohlídky na palubním displeji.

## Multifunkční volant.

## USB zásuvky v kabině řidiče + zásuvky na 12 V kulaté.

## Couvací kamera s dynamickými čarami.

## Elektronická parkovací brzda.

## Asistent rozjezdu do kopce.

## Příprava pro připojení radiostanice Motorola.

## Airbag řidiče a spolujezdce.

## Dálkové centrální zamykání, se samostatným zamykáním kabiny řidiče a nákladového prostoru.

## Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná.

## Klimatizace automatická.

## Dešťový senzor

## Rezervní kolo plnohodnotné.

## Zadní parkovací senzory.

## Akustická výstraha při couvání.

## Omyvatelné snímatelné potahy sedadel (např. vinyl, koženka).

## Elektricky vyhřívaná sedačka řidiče.

## Celoroční ochranné gumové vyjímatelné koberce v kabině.

## 2 sady pneumatik : letní + zimní.

## Energetický štítek pneumatik B nebo A.

# Dokumentace

## Dokumentace k vozidlu (zejména návod k obsluze a údržbě) v českém jazyce.

## Zápis do registru silničních vozidel

## Osvědčení o registraci vozidla.